**询 价 文 件**

**采购单位：许昌电气职业学院**

**项目需求：教室演示台、学生实验台等**

**二零一八年三月二十六日**

一、货物需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教师演示台 | 台面：台面采用防火板，厚度25mm，经后成型机一次加工成型，表面光滑、不变形、平整，整体美观大方、耐用。耐高温、不吸水、防火、抗老化、无毒、材质坚硬、台面台边一边做成鸭嘴边。  台身主体背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、不吸水、不变形,外形美观、经久耐用,永不脱胶。  立柱采用壁厚1.5铝合金圆管演示台：左侧为储物抽屉；中间为演示台，抽屉装有教师主控电源及控制装置。右侧为储藏柜。立柱采用壁厚1.5铝合金圆管.安装电源开关和电脑接线  台面颜色 | 张 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 五轮转椅，带扶手和气杆升降、仿皮或布艺。 | 张 | 1 |
| 3 | 学生实验台 | 台面：台面采用防火板，厚度25mm，经后成型机一次加工成型，表面光滑、不变形、平整，整体美观大方、耐用。耐高温、不吸水、防火、抗老化、无毒、材质坚硬、台面台边一边做成鸭嘴边。  台身主体背板及吊板采用16mm厚三聚氰胺防潮双贴面板，所有外露板边都采用自动封边机选用优质PVC封边，粘力强、密封性好、不吸水、不变形,外形美观、经久耐用,永不脱胶。潮、耐腐蚀等特点。学生桌配一副键盘、及放主机位置。  立柱采用壁厚1.5铝合金圆管；台面安装每个学生使用电源插座和电脑插座.线路要求地面隐藏式 | 张 | 7 |
| 4 | 交换机 | 带交换机机箱  千兆以太网交换机  传输速率10/100/1000Mbps  背板带宽52Gbps  包转发率38.7Mpps  MAC地址表8K  端口参数端口结构非模块化  端口数量24个  端口描述2个1000Base-X SFP端口  传输模式全双工/半双工自适应  功能特性网络标准24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 | 台 | 1 |
| 5 | 学生凳 | 凳面（铁板托盘一次注塑成型。）  凳脚采用1.2mm \*30 mm \*40mm冷轧方钢，脚垫采用外包注塑成型能做到防滑、减震、防静电。质量稳定，坚固耐用，美观大方。  制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊 2. 涂层:环氧树脂粉末喷塑,高温凝固,表面磷化处理 | 张 | 42 |
| 6 | 全室供电系统 | 全部采用2.0平方单铜芯线，过线管为PVC材料，系统按市电、低压线路分管全封闭敷设安装，线路接头紧实，免维护. | 套 | 1 |
| 7 | 窗帘 | 双层遮阳布 | 套 | 1 |
| 8 | 工具箱 | 18件常用工具 | 盒 | 43 |

**二、评标原则**

1、不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

2、在预算金额以内，且满足采购货物需求的前提下，低价者中标。

**三、中标人确认**

根据开标结果，评标委员会将出具评标报告，集体确认中标人。

**四、合同书的签署**

中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

**五、其它要求**

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，**否则为无效投标。**

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，**否则为无效投标。**

3、投标人应就该项目完整投标，**否则为无效投标。**

4、投标人对所投产品须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

5、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

6、付款方式（**不响应者为无效投标**）

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：中标供应商供货后，经安装、调试，由学院成立验收小组验收合格后，支付合同金额的95%，剩余5%验收合格满一年后无质量问题一次性付清。

7、预算金额：71000元，**超出者为无效投标。**

8、验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告。

9、投标文件的装订

投标文件正本（1本）和副本（3本）分别装订。

投标文件以A4幅面胶印装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目投标文件、投标单位名称、日期等字样。投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

10、投标文件的密封

投标人应将投标文件用非透明材料密封，否则不予接受。

11、开标

开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

12、本招标文件最终解释权归采购人所有。

**六、投标文件格式**

附件1

**相关证明文件**

**一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；**

1、企业法人营业执照或营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

3、法定代表人身份证复印件

4、代理人身份证复印件

附件2

**法定代表人身份证明**

投标单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位： 　　　　　（盖单位公章）

年 月 日

附件3

**法 人 授 权 书**

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位： 　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年 月 日

附件4

**开标一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
|  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |
|  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期： 年 月 日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

附件5

**投标分项报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及  厂家 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | 大写：　　　　　　 小写： | | | | | | | |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期： 年 月 日

附件6

**投标偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件  要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件7

附件8

**投 　标　 书**

致：许昌电气职业学院

根据贵方 项目的询价采购邀请，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表

（3）投标偏离表

（4））营业执照复印件

（5）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

5、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：